Veilige IP-communicatie met certificaten
Certificaten bieden een extra beveiligingsniveau als bescherming tegen pogingen van hackers tijdens IP-communicatiesessies (client/server, panelPC-communicatie en centrale bewaking via HSC-IP).  
Tip: certificaten gelden niet voor de Director server, Communications Client en/of Operator Client (GUI) software die op dezelfde pc wordt gebruikt.  
Verkrijgen van certificaten voor uw klant
Vul het volgende formulier in en e-mail het ingevulde document naar: certificates@verextech.com 

Item	Typ of plak de informatie hier				
Naam bedrijf:	Typ het hier				
Telefoon contact-persoon:	Typ het hier				
E-mailadres voor terug-sturen certificaat:	Typ het hier				
	1e certificaat	2e certificaat	3e certificaat	4e certificaat	
Dealer PO:	Typ het hier	Typ het hier	Typ het hier	Typ het hier	
Certificaat geldt voor:	Typ het hier	Typ het hier	Typ het hier	Typ het hier	
	Detail: de Director Server, elke Communications Client of the ontvanger op het bewakingsstation (voor uw account).	
IP-adres of FQDN	Typ of plak het hier	Typ het hier	Typ het hier	Typ het hier	
	Detail:  voor de specifieke pc of ontvanger—en ook zoals gebruikt/ingevoerd voor communicatie.  Neem hiervoor contact op met uw IT-vertegenwoordiger.  	
Openbare sleutelcode:	Detail:  Plak het hier	Typ het hier	Typ het hier	Typ het hier	
	Detail:  zie "Verkrijgen van de openbare sleutelcodes" hieronder.  	

Verkrijgen van de openbare sleutelcodes
Voordat u begint
Dit document moet toegankelijk zijn op de specifieke pc, met toegang tot e-mail vanaf die pc, of een USB-drive of een andere methode voor het verzenden van het bestand naar een pc voor e-mailen.  
Tip: indien nodig, kan een tijdelijk bestand worden gebruikt tijdens het verkrijgen van de openbare sleutelcodes, mits dit vervolgens in dit document worden geplakt.  
Openbare sleutelcode voor de Director Server
Ga naar de Director-pc en start de Director-software (u hoeft niet in te loggen). Open het menu Help en selecteer dan About… Klik vervolgens op [License Info.] en [Copy to Clipboard] aan de onderkant. U kunt het nu in dit document plakken.  
Openbare sleutelcode voor elke Communications Client 
Ga naar de Communications Client-pc, klik met de rechtermuisknop op de Communications Manager (map/telefoonsymbool) aan de rechterkant van de Windows-taakbalk en selecteer dan About… Klik vervolgens op [License Info.] en [Copy to Clipboard] aan de onderkant. U kunt het nu in dit document plakken.  
Openbare sleutelcode voor de ontvanger (centraal bewakingsstation)
Raadpleeg de handleiding voor de programmeerfunctie van de ontvanger (bijv. 21‑3690x voor R1000). Daarbij moet u wellicht ook op [Get pk] en [Copy to Clipboard] klikken. U kunt het dan in dit document plakken.  

Volgende stappen
Algemene informatie over veilige IP-communicatie:  
Referentie: zoek in de Director v4.72 online-Help of gebruikshandleiding naar "R1000" en start dan aan het begin van het onderwerp.  
Certificaten laden voor de Server en Communications Clients:
Referentie:  [Management], PC Access (+), Server Access (of Client Access).  
(Druk dan op F1 voor instructies.)
Certificaat laden voor de ontvanger
Raadpleeg de handleiding voor de programmeerfunctie van de ontvanger (bijv. 21‑3690x voor R1000).